附件

1、郭杜校区现代教育中心机房线路改造

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工序 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 材  料 | 配电箱 | 宽60\*高80\*厚30（cm) | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJL-0.6/1KV 4\*35+1\*16 | 米 | 约60 |  |  |  |
| 3 | 桥架 | 10\*10（cm) | 米 | 2 |  |  |  |
| 4 | 辅料 | 电缆头套料、铜线鼻子等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 其  他 | 电缆试验 | 绝缘试验 | 根 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安全设施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 施工费用 | 配电箱安装、电缆敷设、桥架安装、电缆头制作及接线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 局放检测 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | 人民币： | | | | |  | |

备注：第一项中包括一个3极塑壳总空开；2个25A4极漏保微断 3个16A2极漏保微断； 3个25A2极漏保微断 ；一个浪游保护器，零排及地排。

2、郭杜校区中心配电室直流电源系统改造

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项  工序 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 材  料 | 监控模块 | JD-PS6-7 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 充电模块 | JD-K6B10 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 支架板 | JD-TJ | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 蓄电池 | 12V/65AH | 块 | 18 |  |  |  |
|  | 电池巡检 | JD-PM6B-12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅料 | 导线、安装钣金等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 其  他 | 安全措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 蓄电池充放电试验 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工费 | 旧设备拆除、新设备安装、系统调试、试验等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | 人民币： | | | | |  | |

备注：1、监控模块、充电模块（艾默生、赛迪生、金电）。

2、蓄电池（松下、超特、汤浅）。

3、以上需要在报价中明确标识。