附件：

货物名称及相关技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 产品规格(mm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| 订制书柜1 | 5400\*400\*2000 | 1 | 组 | 基材：采用国家环保E1级中密度板；柜体、背板、均为18mm；表面：采用进口AAA级胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，实木封边；油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上；五金配件:优质国际标准五金件。颜色：胡桃色，上下均为实门。 |
| 订制柜2 | 895\*400\*2400 | 1 | 组 | 基材：采用国家环保E1级中密度板；表面：采用进口AAA级胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，实木封边；油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上；五金配件:优质国际标准五金件。颜色：胡桃色，上下均为实门。 |
| 订制柜3 | 895\*400\*2400 | 1 | 组 | 基材：采用国家环保E1级中密度板；表面：采用进口AAA级胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，实木封边；油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上；五金配件:优质国际标准五金件。颜色：胡桃色，上下均为实门。 |
| 吧台 | 2400\*600\*1100 | 1 | 组 | 基基材：采用国家环保E1级中密度板；表面：采用进口AAA级胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，实木封边；油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上；五金配件:优质国际标准五金件。颜色：胡桃色，下面带有两个固定柜。 |
| 休闲椅 | 常规 | 12 | 把 | 椅座采用PU工程塑料，结实耐用，椅腿为白蜡木，坐感舒适，颜色可选。 |
| 圆桌 | 直径60mm | 4 | 张 | 基材：采用国家环保E1级中密度板；表面：采用进口AAA级胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，实木封边；油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上；五金配件:优质国际标准五金件。颜色：胡桃色，桌腿选用304不锈钢，厚度≥1.5mm，外表喷涂白色。 |
| 会议桌 | 3000\*1400\*750 | 1 | 张 | 基材：采用国家环保E1级中密度板；表面：采用进口AAA级胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，实木封边；桌面厚度≥30mm；油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上；五金配件:优质国际标准五金件。桌架选用优质钢管，厚度为2.5mm。颜色：胡桃色 |
| 办公椅 | 常规 | 18 | 把 | 弓形椅腿选用30\*30mm圆管，厚度为2.0mm,暗蓝色高级电镀效果,下带防滑垫，靠背座板内包10mm42#密度定型海绵,耐寒、强韧性、办公网布饰面。 |
| 茶几 | 1200\*600\*450 | 1 | 张 | 基材：采用国家环保E1级中密度板；表面：采用进口AAA级胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，实木封边；油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上；五金配件:优质国际标准五金件。颜色：胡桃色 |
| 加厚平板车 | 900\*600 | 1 | 个 | 加厚钢板，承重可达到150KG。 |
| 衣帽架 | 常规 | 4 | 个 | 实木衣架，油漆：优质环保油漆，涂膜硬度3H以上。 |